馬偕醫學院 一般車輛定期檢查紀錄表(**每3個月**)

年度：　　 　　　　　　 單位： 車號：　　　　　　\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| **檢查方法** | **檢查日期** |  |  |  |  |
| 1、車體：檢查車內外、車架完整、外表無擦撞痕、配件無鬆動 | 目視 |  |  |  |  |
| 2、輪胎：檢查胎壓正常、胎面無針刺物、鋼圈無變形、螺栓無鬆動 | 目視 |  |  |  |  |
| 3、油箱：油管連接良好、油箱外觀完整無滲漏 | 目視 |  |  |  |  |
| 4、水箱：冷卻水箱、雨刷水箱等管路無破損滲漏、水位正常、水質乾淨 | 目視 |  |  |  |  |
| 5、油壓裝置：油壓裝置試動作、無漏油、操作正常 | 操作 |  |  |  |  |
| 6、蓄電池及電氣系統：檢查電池接線頭、電壓指示、前後車燈、警示器、喇叭、雨刷動作等正常；清潔液、電瓶液位充足 | 目視 |  |  |  |  |
| 7、煞車設備：煞車分泵、油管、手、腳煞車測試正常；煞車油液位正常 | 操作 |  |  |  |  |
| 8. 引擎：潤滑油液位正常；引擎試運轉功能正常 | 操作 |  |  |  |  |
| 9. 排氣管：是否固定良好、外觀完整無破孔、排氣正常 | 目視 |  |  |  |  |
| **檢查人員簽章** |  |  |  |  |
| 異常處理措施及特別註記 |  |

**場所負責人簽章**：